**Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | szczegółowy opis - minimalne parametry wymagane | Ilość w szt. | Szczegółowa specyfikacja ofererowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | drukarka 3D  | drukarka BCN3D Epsion W27Technologia druku FFFTolerancja średnicy +/- 0.05mmTemperatura stołu do 120°CObszar pola roboczego 420 x 300 x 220 mmRodzaj platformy roboczej Silikonowa podkładka termicznaŚrednica filamentu 2,85 mmEkstruder IDEX - system podwójnych niezależnych ekstruderów, hotendy e3DIlość ekstruderów 2Temperatura dyszy Max. 300°CObsługuje formaty wydruku .gcodeJęzyk interfejsuHiszpański, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Japoński, Portugalski, Chiński Łączność Wi-F lub Ethernet, karta micro SDObsługiwane typy plików STL, OBJ, 3MFSystemy operacyjne MacOS, Windows i LinuxDokładność pozycjonowania X/Y/Z1,25μm / 1,25μm / 1μmWysokość warstwy 0,05mm - 0,5mm (profile niestandardowe)Rodzaj drukarki FFF, FDM, LPDGłośność 49 dB Średnica dyszy 0,4mm , 0,6mm, 0,8mm, 1,0mm, Hotend X: 0,6mmMax. temperatura w komorze 60 ºCTemperatura otoczenia pracy15 ºC - 30 ºCWaga 33 kgWymiary 690 x 530 x 750 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | filament  | filament pla | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | kontrolery Arduino BeCredo KIT | kontrolery Arduino BeCredo KIT | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stacja lutownicza  | Stacja lutownicza WEP 853D  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Lustrzanka  | Lustrzanka Pentax K-1 Mark II + 35mm f/2 HD FA | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Obiektyw  | Obiektyw Pentax SMC DA 18-270mm f/3,5-6,3 ED SDM (DA18-270/3.5-6.3) | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | mikrofon bezprzewodowy  | Boya mikrofon bezprzewodowy BY-WM8 PRO K2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | profesjonalny gimbal do lustrzanek i bezlusterkowców,  | Feiyu Tech a2000 - profesjonalny gimbal do lustrzanek i bezlusterkowców, o udźwigu 2 kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Statyw  | Statyw 3 Legged Thing Punks Travis Anarchy czarny, aluminiowy, 4-sekcje, udźwig 18kg, głowica kulowa Neo | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Lampa LED  | Lampa LED Yongnuo YN600L II - WB (3200 K - 5600 K) | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | SKANER 3D  | SKANER 3D SHINING3D EINSCAN-SP | 1 |  |  |  |  |  |
| **Razem**  | 0,00 | 0,00 |

**Cenę netto i brutto należy przenieść do formularza ofertowego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(nych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**