**Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | szczegółowy opis - minimalne parametry wymagane | Ilość w szt. | Szczegółowa specyfikacja ofererowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | drukarka 3D | drukarka BCN3D Epsion W27  Technologia druku FFF  Tolerancja średnicy +/- 0.05mm  Temperatura stołu do 120°C  Obszar pola roboczego 420 x 300 x 220 mm  Rodzaj platformy roboczej  Silikonowa podkładka termiczna  Średnica filamentu 2,85 mm  Ekstruder IDEX - system podwójnych niezależnych ekstruderów, hotendy e3D  Ilość ekstruderów 2  Temperatura dyszy Max. 300°C  Obsługuje formaty wydruku .gcode  Język interfejsu  Hiszpański, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Japoński, Portugalski, Chiński  Łączność Wi-F lub Ethernet, karta micro SD  Obsługiwane typy plików STL, OBJ, 3MF  Systemy operacyjne MacOS, Windows i Linux  Dokładność pozycjonowania X/Y/Z  1,25μm / 1,25μm / 1μm  Wysokość warstwy 0,05mm - 0,5mm (profile niestandardowe)  Rodzaj drukarki FFF, FDM, LPD  Głośność 49 dB  Średnica dyszy 0,4mm , 0,6mm, 0,8mm, 1,0mm, Hotend X: 0,6mm  Max. temperatura w komorze 60 ºC  Temperatura otoczenia pracy  15 ºC - 30 ºC  Waga 33 kg  Wymiary 690 x 530 x 750 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | filament | filament pla | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | kontrolery Arduino BeCredo KIT | kontrolery Arduino BeCredo KIT | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stacja lutownicza | Stacja lutownicza WEP 853D | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Lustrzanka | Lustrzanka Pentax K-1 Mark II + 35mm f/2 HD FA | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Obiektyw | Obiektyw Pentax SMC DA 18-270mm f/3,5-6,3 ED SDM (DA18-270/3.5-6.3) | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | mikrofon bezprzewodowy | Boya mikrofon bezprzewodowy BY-WM8 PRO K2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | profesjonalny gimbal do lustrzanek i bezlusterkowców, | Feiyu Tech a2000 - profesjonalny gimbal do lustrzanek i bezlusterkowców, o udźwigu 2 kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Statyw | Statyw 3 Legged Thing Punks Travis Anarchy czarny, aluminiowy, 4-sekcje, udźwig 18kg, głowica kulowa Neo | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Lampa LED | Lampa LED Yongnuo YN600L II - WB (3200 K - 5600 K) | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | SKANER 3D | SKANER 3D SHINING3D EINSCAN-SP | 1 |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

**Cenę netto i brutto należy przenieść do formularza ofertowego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(nych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**